Router | Routing Table | NAT | VTS |

Enable Virtual Terminal Server 1
| Left Endpoint | Right Endpoint
Mode |  |
Local Port | (0-65535) 0:auto | (0-65535) 0:auto
Remote IP Address |  |
Remote Port | (1-65535) | (1-65535)
TCP Keepalive | (minutes) 0:disabled | (minutes) 0:disabled
UDP Auto Response | Enabled Disabled | Enabled Disabled
UDP Local Copy | Enabled Disabled | Enabled Disabled
Status |  |
Enable Virtual Terminal Server 2
| Left Endpoint | Right Endpoint
Mode |  |
Local Port | (0-65535) 0:auto | (0-65535) 0:auto
Remote IP Address |  |
Remote Port | (1-65535) | (1-65535)
TCP Keepalive | (minutes) 0:disabled | (minutes) 0:disabled
UDP Auto Response | Enabled Disabled | Enabled Disabled
UDP Local Copy | Enabled Disabled | Enabled Disabled
Status |  |
Enable Virtual Terminal Server 3
| Left Endpoint | Right Endpoint
Mode |  |
Local Port | (0-65535) 0:auto | (0-65535) 0:auto
Remote IP Address |  |
Remote Port | (1-65535) | (1-65535)
TCP Keepalive | (minutes) 0:disabled | (minutes) 0:disabled
UDP Auto Response | Enabled Disabled | Enabled Disabled
UDP Local Copy | Enabled Disabled | Enabled Disabled
Status |  |
Enable Virtual Terminal Server 4
| Left Endpoint | Right Endpoint
Mode |  |
Local Port | (0-65535) 0:auto | (0-65535) 0:auto
Remote IP Address |  |
Remote Port | (1-65535) | (1-65535)
TCP Keepalive | (minutes) 0:disabled | (minutes) 0:disabled
UDP Auto Response | Enabled Disabled | Enabled Disabled
UDP Local Copy | Enabled Disabled | Enabled Disabled
Status |  |
Enable Virtual Terminal Server 5
| Left Endpoint | Right Endpoint
Mode |  |
Local Port | (0-65535) 0:auto | (0-65535) 0:auto
Remote IP Address |  |
Remote Port | (1-65535) | (1-65535)
TCP Keepalive | (minutes) 0:disabled | (minutes) 0:disabled
UDP Auto Response | Enabled Disabled | Enabled Disabled
UDP Local Copy | Enabled Disabled | Enabled Disabled
Status |  |